Здравствуйте, уважаемые обучающиеся. Мы переходим к изучению следующей темы с применением дистанционных технологий. Изучив материал лекции, вам необходимо:

1. Составить краткий конспект лекции
2. Выполнить домашнее задание.

Краткий конспект лекции, домашнее задание переслать мастеру производственного обучения Кузнецовой Полине Ивановне на электронный адрес **polinacuznezova@mail.ru** в формате PDF

**Дистанционный урок МДК 01.01**

**№29– 1 час группы №14, №14А**

(согласно КТП на 1,2 полугодие 2019-2020г)

**Тема урока: Владение терминологией машинных швейных работ. Владение классификацией машинных швов и строчек.**

Мы уже с вами знакомились с терминологией ручных работ, машинные работы тоже имеют свои термины, знание которых позволит пониматьпрофессиональный язык

**Терминология машинных швейных работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Термин  | Вспомогательная работа по ориентации деталей  | Характер операции  | Область применения  |
| 1. Стачивание  | Сложить детали, однотипные по материалу и близкие по размеру, уравнивая срезы  | Соединение двух и более деталей по совмещенным срезам  | Стачивание полочки и спинки по плечевым, боковым срезам, частей рукавов и др.  |
| 2. Притачивание  | Приложить меньшую деталь к большей, уравнивая срезы или уравнивая их по намеченной линии  | Соединение мелких деталей с крупными, атакже деталей из разных материалов  | Притачивание надставок к основной детали, клапана, листочек кармана к полочке, подкладки к основному материалу и пр.  |
| 3. Обтачивание  | Наложить одну деталь на другую по срезам с одинаковыми контурами  | Соединение деталей с последующим вывертыванием их на лицевую сторону  | Обтачивание борта полочек, воротника, клапанов, края кармана и др.  |
| 4. Втачивание  | Вложить деталь в другую, совмещая срезы  | Соединение деталей по замкнутому или полузамкнутому контуру  | Втачивание рукава в пройму, воротника в горловину изделия и пр.  |
| 5. Настрачивание  | Наложить одну деталь на другую, деталь на припуск шва или наоборот  | Прокладывание строчки при наложении одной детали на другую для их соединения; закрепление припусков шва, складок, направленных в одну сторону  | Настрачивание кокетки на основную деталь, манжеты на рукав, воротника на горловину и т. п.  |
| 6. Растрачивание  | Разложить на две стороны припуск стачного шва  | Прокладывание строчек на деталях для закрепления припусков шва, складок, направленных в противоположные стороны  | Расстрачивание боковых швов в изделиях из кожи и др.  |
| 7. Застрачивание  | Подогнуть срез детали  | Прокладывание строчки для закрепления подогнутого края, складок, выточек, защипов  | Застрачивание низа изделия, рукава, складок, защипов и др.  |
| 8. Выстегивание  | Наложить одну деталь на другую  | Соединение двух и более деталей потайным или сквозными стежками для придания упругости и устойчивой формы  | Выстегивание кокетки, части полочки с прокладкой, лацканов или нижнего воротника с прокладкой  |

**Домашнее задание:**  <https://booksee.org/book/596902> **стр31-34**