Здравствуйте, уважаемые обучающиеся. Мы переходим к изучению следующей темы с применением дистанционных технологий. Изучив материал лекции, вам необходимо:

1. Составить краткий конспект лекции
2. Выполнить домашнее задание.

Краткий конспект лекции, домашнее задание переслать мастеру производственного обучения Кузнецовой Полине Ивановне на электронный адрес **polinacuznezova@mail.ru** в формате PDF

**Дистанционный урок МДК 01.01**

**№29– 1 час группы №14, №14А**

(согласно КТП на 1,2 полугодие 2019-2020г)

**Тема урока: Владение терминологией машинных швейных работ. Владение классификацией машинных швов и строчек.**

Мы уже с вами знакомились с терминологией ручных работ, машинные работы тоже имеют свои термины, знание которых позволит пониматьпрофессиональный язык

**Терминология машинных швейных работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Термин | Вспомогательная работа по ориентации деталей | Характер операции | Область применения |
| 1. Стачивание | Сложить детали, однотипные по материалу и близкие по размеру, уравнивая срезы | Соединение двух и более деталей по совмещенным срезам | Стачивание полочки и спинки по плечевым, боковым срезам, частей рукавов и др. |
| 2. Притачивание | Приложить меньшую деталь к большей, уравнивая срезы или уравнивая их по намеченной линии | Соединение мелких деталей с крупными, атакже деталей из разных материалов | Притачивание надставок к основной детали, клапана, листочек кармана к полочке, подкладки к основному материалу и пр. |
| 3. Обтачивание | Наложить одну деталь на другую по срезам с одинаковыми контурами | Соединение деталей с последующим вывертыванием их на лицевую сторону | Обтачивание борта полочек, воротника, клапанов, края кармана и др. |
| 4. Втачивание | Вложить деталь в другую, совмещая срезы | Соединение деталей по замкнутому или полузамкнутому контуру | Втачивание рукава в пройму, воротника в горловину изделия и пр. |
| 5. Настрачивание | Наложить одну деталь на другую, деталь на припуск шва или наоборот | Прокладывание строчки при наложении одной детали на другую для их соединения; закрепление припусков шва, складок, направленных в одну сторону | Настрачивание кокетки на основную деталь, манжеты на рукав, воротника на горловину и т. п. |
| 6. Растрачивание | Разложить на две стороны припуск стачного шва | Прокладывание строчек на деталях для закрепления припусков шва, складок, направленных в противоположные стороны | Расстрачивание боковых швов в изделиях из кожи и др. |
| 7. Застрачивание | Подогнуть срез детали | Прокладывание строчки для закрепления подогнутого края, складок, выточек, защипов | Застрачивание низа изделия, рукава, складок, защипов и др. |
| 8. Выстегивание | Наложить одну деталь на другую | Соединение двух и более деталей потайным или сквозными стежками для придания упругости и устойчивой формы | Выстегивание кокетки, части полочки с прокладкой, лацканов или нижнего воротника с прокладкой |

**Домашнее задание:**  <https://booksee.org/book/596902> **стр31-34**